TEHNIČNE SPECIFIKACIJE (TS) ZA POLTOVORNO VOZILO

-	Skupna teža vozila 3.500 kg
-	Kratka kabina, trije sedeži
-	Motor dizel, min  2.500 ccm
-	Nadgradnja; keson kiper
-	Dolžina kesona min 350 cm
-	Blokada diferenciala
-	Osnova oprema

GARANCIJA:
Dobavitelj zagotavlja garancijo v garancijskem roku, za ponujeno blago, skladno s splošnimi pogoji proizvajalca oz. najmanj 60 mesecev.
SERVISIRANJE:
Vključeno v ceno 5 let oz. do 100.000 km.

Priloga k Tehničnim specifikacijam:
Za tem obrazcem ponudnik priloži prospektni material s tehničnimi karakteristikami blaga - poltovornega vozila  iz katerega mora izhajati, da je ponujeno blago, takšno, kot je opisano v ponujeni specifikacij in v okviru zahtevanih tehničnih specifikacij.

OPOZORILO: ob potencialnem prevzemu blaga bo ponudnik ponovno ugotavljali ustreznost popolnoma vseh postavk, zahtevanih v tem obrazcu razpisne dokumentacije. Prav tako bo zahtevana vsa potrebno dokumentacijo, ki izkazuje resnične dimenzije (dimenzije bomo tudi fizično izmerili), kakovost in pristnost posameznih elementov blaga. Odstopanja od tehničnih zahtev niso dovoljena. Blago, ki ne bo izpolnjevalo vseh zapisanih tehničnih zahtev oz. le teh ne bo mogoče dokazati, ne bo prevzeto. Takšno blago bo nepreklicno zavrnjeno.

S podpisom teh tehničnih specifikacij ponudnik v okviru svoje ponudbe zagotavlja izvedbo vseh zahtev, navedenih/ določenih na predmetnih tehničnih specifikacijah.

Datum:                                              Podpis odgovorne osebe ponudnika:
______________________